Paramètres WiFi:

Nom du réseau (SSID) : correspond au nom de votre livebox et indiqué sur l’étiquette. Il correspond au nom de votre réseau WiFi.
Mode : Si vous disposez à la fois des périphériques 802.11g et 802.11b sur votre réseau, conservez le paramètre par défaut 802.11 b+g. Si vous utilisez uniquement des périphériques 802.11g, sélectionnez G-uniquement. Si vous travaillez uniquement avec des périphériques 802.11b, sélectionnez B- uniquement. Si votre réseau n'est muni d'aucun périphérique sans fil, désactiver le WiFi.
Canal : La technologie Wi-Fi, comme toutes les technologies sans fil, doit utiliser une partie limitée de la bande de fréquences, afin de limiter les parasitages d'autres équipements. Par défaut, il est en Auto c'est-à-dire que le canal est sélectionné automatiquement par la livebox.
Clé de sécurité :la clé de sécurité permet de sécurisé votre réseau WiFi. Par défaut, elle prend la valeur de la clé WEP indiquée sur l’étiquette de la livebox.
Mode de sécurité : Afin d' empêcher toute personne de pénétrer dans votre réseau sans fil, les connexions Wi-Fi sont cryptées via les protocoles WEP ou WPA. Seuls les terminaux et ordinateurs ayant fourni la clé WEP ou WPA de votre Livebox peuvent accéder à votre réseau sans fil. Cette clé WEP composée de 26 caractères hexadécimaux (chiffres de 0 à 9 et les lettres A, B, C, D, E et F) est totalement confidentielle.
Si vous choisissez Pas de sécurité, votre réseau WiFi domestique est ouvert et accessible par tous. Le protocole WEP, option WEP-128, exige à chaques échanges de données entre votre Livebox et un terminal sans fil la reconnaissance de la clé WEP. La saisie de cette clé est donc nécessaire à la configuration d'un nouvel équipement sans fil. Le protocole WPA, option WPA-PSK (TKIP) par défaut, rajoute au protocole WEP une sécurité complémentaire en modifiant régulièrement les modes de cryptage. Dans la mesure du possible, i est nécessaire d'opter pour le WPA au lieu d'une sécurisation WEP.
Enfin, le protocole WPA2-PSK (AES) fourni une sécurisation beaucoup plus poussée de votre réseau WiFi domestique.
Activer l’installation WiFi facile : Cette option vous permet de connecter un périphérique sans fil à la livebox sans avoir à saisir les paramètres de votre réseau WiFi domestique.
Activer le filtrage par adresse MAC : Chaque périphérique possède une adresse physique qui lu est propre ( appelée adresse MAC ). Cette adresse est représentée par 12 chiffres hexadécimaux groupés par paires et séparés par des tirets. Les points d'accès permettent généralement dans leur interface de configuration de gérer une liste de droits d'accès ( appelée ACL ) basée sur les adresses MAC des équipements autorisés à se connecter au réseau sans fil.
Cette précaution un peu contraignante permet de limiter l'accès à votre réseau domestique à un certain nombre de machines.

Pour plus d’infos, cliquez ici (Lien : http://assistance.orange.fr/2626)